Żary 29.07.2020 r.

**Szanowni Wykonawcy**

**biorący udział w niniejszym**

**postępowaniu**

**Nasz znak: ZSP-25/10/2020**

**Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn „ Budowa piramidy linowej oraz zagospodarowanie terenu edukacyjno – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Żarach.”**

Wyjaśnienie do SIWZ

1. W związku ze zgłoszonym zapytaniem , zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. [Dz. U. 2019 poz.](http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986) 1843 ze zm. ), zamawiający udziela wyjaśnień:

**Pytanie** – „Gry chodnikowe montowane na nawierzchni typu polbruk są bardziej narażone na zniszczenia niż w przypadku gier montowanych na nawierzchni gładkiej typu asfalt. Wymagana gwarancja 5 lat powoduje albo wliczenie w cenę oferty podwójne wykonanie gier po 2-3 latach albo znaczną dopłatę do urządzenia. Czy Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji gier podwórkowych tak aby mogły one być zamontowane na nawierzchni bez faz i szczelin? Jeśli nie ma możliwości montażu gier podwórkowych na innej nawierzchni, czy Zamawiający dopuści urządzenia z 24 miesięczna gwarancją? Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje gwarancji 24 miesiące czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z jednego urządzenia np. Lustro 4?”

**Odpowiedź -**  zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji oraz montażu na innej powierzchni gier chodnikowych, o których mowa w Rozdziale III ( OPZ ), ust. 4. pkt. 5 SIWZ. Zamawiający dopuści urządzenia, o których mowa w Rozdziale III ( OPZ ), ust. 4. pkt. 5. SIWZ z okresem gwarancji 24 miesiące.

**Pytanie** – Czy Zamawiający potwierdza, że do zamontowania są 3 urządzenia siłowni zewnętrznej dla dzieci tj. wyciąg górny, stepper siedzący i stojący oraz narty?

**Odpowiedź -**  Zamawiający potwierdza, że w skład siłowni zewnętrznej wchodzą trzy urządzenia : wyciąg górny - szt.1, twister siedzący i stojący - szt.1, narty - szt.1, jak zapisano wRozdziale III ( OPZ ), ust. 4. pkt 2 . Przedmiar robót pkt. 4.2 i 4.3 oraz opis techniczny urządzenia zawierają błąd.   
**Pytanie** – „ Czy Zamawiający dopuści płyty wykonane z HDPE o grubości 12mm w urządzeniu Wielka Forteca? Płyta HPL o grubości 6mm jest nietrwała.

**Odpowiedź -**  Zamawiający dopuści zastosowanie płyty z HDPE o grubości 12 mm., zamiast płyty HPL o grubości 6 mm. w urządzeniu Wielka Forteca, o którym mowa w Rozdziale III ( OPZ ), ust. 4. pkt. 3. SIWZ

1. **Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Z poważaniem